Приложение 2: Пространственные положения сварных швов.

**Стыковое соединение пластин.**

|  |  |
| --- | --- |
| Горизонтальное положение – Г (PC) |  |
| Потолочное положение – П1 (PE) |  |
| Вертикальное положение (сварка снизу вверх) – В1 (PF) |  |

**Тавровое соединение пластин.**

|  |  |
| --- | --- |
| Горизонтальное нижнее положение – Н2 (PB) |  |
| Вертикальное положение (сварка снизу вверх) – В1 (PF) |  |
| Потолочное тавровое положение – П2 (PD) |  |

**Стыковое соединение труб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Горизонтальныйшов при вертикальном расположении осей труб – Г (PC) |  |
| Вертикальный шов при горизонтальном расположении осей труб, свариваемых на подъем без поворота – В1 (PF) |  |
| Переменное положение шва при наклонном расположении осей труб под углом 45°, свариваемых без поворота – Н45 (H-L045) |  |